STVのROM内容

ファイル構成は単純で、吸い出したROMのIC番号を拡張子にしたファイルを作成します。ボディ名は何でも構いません。
SSFはファイルの判断に拡張子を利用しているということです。
IC1なら拡張子を1に、同様にIC2なら拡張子は2…というようにします。
それらのファイルをZIPで圧縮,アーカイブします。SSFはそのZIPファイルを読み込みます。
IC番号は連続していないのでゲームによっては欠番が発生します。
24Mバイト未満のソフトにはIC1がありません。
また、IC7とIC13は排他関係にあります（どちらか一方しか存在しない）。
もし両方が搭載されていた場合はIC13（EPROM）を吸い出します。
一応、ROM順はIC13（IC7）,IC2,IC3,IC4,IC5,IC6,IC1,IC8,IC9,IC10,IC11,IC12です。
IC13のEPROM容量は2M,4M,8Mビットのどれかになります。
IC7のマスクROM容量は4M,8Mビットのどれかになります。
IC2～IC12のマスクROM容量は32Mビットです。
ただし、最後のマスクROMは8M,16M,32Mビットのどれかになります。
注意点

- マスクROM（IC13以外）のデータは16ビット単位でバイト反転する
吸い出し方にもよりますが、SSFでは16ビット単位で上下バイトが逆になったファイルを使います。

戻る