--- ZSF ---

-parece que ZSF no guarda estado ulaplus o timex. probar con view8x1.tap

-Incluir campo para numero de versión?
ZSF: con zxuno y divmmc, al cargar snapshot, esxdos no está presente. Si activo y desactivo setting de divmmc paging, ya aparece:
porque no habilita el nested_function de divmmc. Sera tan facil como guardar el setting de diviface-paged-enabled y si es asi, 
activar ese nested (por defecto tenerlo desactivado). En caso de zxuno, divmmc en zsf no debe guardar/grabar su memoria ram ya que es 
la propia memoria de zxuno quien lo tiene, lo mismo para tbblue, y prism
-seguir formato zsf:
-Opción para poder cargar snapshot pero sin cambiar la rom actual... útil por si grabamos un snapshot por ejemplo en máquina 128kb pero la rom era la del opense
->esto ya esta para .sna, hacer para zsf
-Opcion para forzar siempre snap grabar zsf de 48k

-quiza en set_machine, cuando hace:
  //Si estaba divmmc o divide activo, desactivarlos
  //if (divmmc_enabled.v) divmmc_disable();
  //if (divide_enabled.v) divide_disable();
  if (diviface_enabled.v) diviface_disable();
Igual deberia desactivar tambien setting divmmc_enabled y divide_enabled.v, porque sino, desactiva el setting diviface pero los otros 
pueden quedarse activos. Esto en load snapshot zsf de zxuno lo hace aparte

 



-al cargar un .zsf de zx8081 que contiene un .zsf.config,con parametros de wrx, se resetean despues:
Info: Parsing custom configuration file /Users/cesarhernandez/Documents/ZEsarUX/zesarux/src/pruebahero.zsf.config
Info: Enabling RealVideo
Info: Enabling WRX video mode
Info: Block id: 1 (ZSF_MACHINEID) Lenght: 1
Info: Setting timer_sleep_machine to 20000 us
Info: Setting ZX80/81 CPU core
Info: Disabling WRX video mode
Info: Loading keymap
Info: Emulating ZX81 with 16 KB (ramtop=32767)
->pasa casi lo mismo con un .zx pero en estos, hay parametro de si esta wrx activo (y aunque se pierda desde el config se lee desde el .zx),
pero con el --vsync-minimum-length se pierde y no esta en el .zx ...
->el config se carga primero. Luego el snapshot, y al meter core de zx80/81 se desactiva wrx y otros settings.
Quiza habria que parsear algunos parametros del .config tambien despues de cargar el snapshot. Cuales? por ejemplo --realvideo, --wrx, --vsync-minimum-length


-formato zsf debe guardar iff1 y iff2 por separado


-En snapshot poder guardar notas. Visibles desde menú snapshot. Se pierden al cargar otro snapshot
Esto es un nuevo tipo de campo en ZSF. Como se pide? Al guardar un snapshot o desde menú snapshot? 
Quizá desde menú y con un first aid que lo explique

--ZSF tbblue: * estado dma (esto no solo afecta a tbblue sino a todos. tener en cuenta grabar tambien valor datagear_dma_tbblue_prescaler)

-Problema con el almacenamiento de los t-estados en snapshot .zsf: no se guarda. Aunque siempre se guardan los snapshots justo despues de una interrupcion

-incluir en snapshot nombre de ultimo juego cargado, para saber de que snapshot se trata?
->rutinas ssl deben establecer nombre para juegos conocidos. quiza tambien una informacion del juego, teclas, descripcion del juego, etc?
---------------


Otros TODO menos prioritarios, de aqui hasta el final del archivo:

-Opción para formato de grabación de autosave snap

-RZX: mejorar. Falla carlos sainz. Pero por otra parte, abadia del crimen funciona en ZEsarUX y no en fuse
Quiza los de speculator no van bien del todo?
Los de SPIN parece que si que van. No siempre: abu simbel falla
Quiza el fallo no es al leer el RZX sino en la emulacion del spectrum... quiza hay algun momento en que se genera una interrupcion de mas? o de menos?
algo que descuadra la lectura de puertos (alguna de mas o de menos) y ya por eso deja de funcionar bien la secuencia de INs del archivo RZX


-soporte de carga szx? Y quizá grabación también? Problema con compresion de datos, hay que usar libreria externa

-comentar que formato esta pensado para little endian. Valores de 16/24/32 bits como se guardan? Tal cual? O los fuerzo a grabar de 8 en 8 bits y por tanto siempre little endian?

-Incorporar bittransfe como manera de generar snapshot en .tap. Agregar parámetro de estado interrupciones, registro i. Otros registros que falten? R?

-Si en 48k modo del 128 acaba grabando snap .zx de 48... Quizá no hacerlo así

ok-formato .sna
-48k ok
-128k . parece que snapshots grabados con fuse luego no van bien, ni desde el mismo fuse - probar abadia del crimen por ejemplo



-autoload snapshot: al cargar un autosnapshot, hay parametros que se desactivan, por ejemplo dsk enabled.
En ese caso, si por ejemplo estabamos con una maquina +3, con dsk activo, se guarda bien la config y el snapshot
Pero el "--enable-dsk", al iniciar el emulador, se parsea antes de cargar el snapshot. Al cargar el snapshot, en set_machine, se pone
dskplusthree_emulation.v=0 , con lo que arranca con dsk desactivado. Hay varios parametros como ese


