- Otras cosas por hacer sin categorizar


--- expression parser


*codetests_expression_parser_expect(" 2*3 - 4*5 + 6/3 ",-12);
->da -16. acaba haciendo 2*3 - 4*5 - 6/3
en cambio: (2*3 - 4*5) + 6/3 da bien

es porque acaba desglosando:
2*3 -     4*5 + 6/3
6   -     20 +2
6   -     22   -> -16

el 20+2 deberia tener en consideracion quiza el signo de delante:
6 -      20 - 2
6 - 18 -> -12

O esto lo apunto como un bug que el usuario le ponga parentesis y listo

tambien:
10-1-1 -> no da 8
hace:

10   -    1-1
10   -    0  -> 10


*si imprime valor de 32 bits con bit ultimo alzado, sale negativo. Habria que imprimir siempre como positivo?
*case de registros y valores, meter switch en vez de if....

*pwa,pwv,mra,mwv etc requieren que breakpoints esten activos

*parece que a veces mra o pra por ejemplo no siempre se dispara. probar tambien pra. Quiza falla en los que se esta cambiando el cpu turbo continuamente?
Pero probado en next y funciona

*permite doble resta como a--b -> que eso al final es : a- (-b) -> a+b

-comparacion breakpoint parser. uso cpu:
no breakpoints: 10% cpu

--set-breakpoint 1 "A=3 AND IX=32768"
--set-breakpoint 2 "BC>32768 AND A=4 AND IX=20000"
new:  18% cpu. old: 37% cpu


--set-breakpoint 1 "A=3 AND IX=32768"
--set-breakpoint 2 "BC>32768 AND A=4 AND IX=20000"
--set-breakpoint 3 "IY>32768 OR IX=10000 OR I>200"
new: 21% cpu old: 52% cpu


--set-breakpoint 1 "A=3 AND IX=32768"
--set-breakpoint 2 "BC>32768 AND A=4 AND IX=20000"
--set-breakpoint 3 "IY>32768 OR IX=10000 OR I>200"
--set-breakpoint 4 "IY>32768 OR IX=10000 OR I>200 OR SP>65535"
new: 24% cpu old: 73% cpu

Incremento cpu nuevo algoritmo: 3%
Incremento cpu viejo algoritmo: 15-20%
Mejora: (15/3)=5 -> 5 veces mas rápido
 (20/3)=7 -> 7 veces mas rápido



----------



-------------





--- Programas mios de Spectrum ---


Sped:

-En sped poder agregar texto changelog en cada fuente al grabar. Quizá bloque adicional de bytes para ello

-Idea de compresión de texto en sped:
Si línea empieza con comentario, los espacios de indican cómo el bit 7 del siguiente carácter alzado
Entiendo que esto no se hace así ya, solo se hace para los dos tabuladores de una línea con opcodes
Aunque esto comprime muy poco, solo se ahorra 1 byte por cada espacio, pero algo es algo...

-Licencia gpl para toda mi carpeta de software propio de spectrum: sped, realdebug etc
-----------------------



-----------------------

--- ESXDOS handler ---

-chdir en esxdos handler acaba cambiando directorio realmente para emulador??

-soporte LFN para esxdos handler. quiza acortar archivos al listar con "dir" y similares. que hacer si hacen fopen de archivo largo?
acortar archivo... pero habra que acortar tambien ruta subdirectorios....
complicado. quiza ver mejor como gestiona los nombres largos desde nextos

-"overlay" esxdos handler: sobreponer una segunda carpeta sobre la principal
Asi se puede tener una raiz por ejemplo para divmmc comun, y luego mapear carpetas adicionales para pruebas
O quiza, en vez de overlay, una segunda unidad de disco

-Esxdos. Decidir hl o ix según si está paginada la memoria divmmc?

Unhandled ESXDOS_RST8: B3H !!

al abrir, que pruebe con mayusculas y luego minusculas
quiza habra problemas con rutas como : /BIN/paco

si subo todo a mayusculas->no ira
si subo todo a minusculas->no ira
quiza aqui entonces mejor que el usuario tenga su ruta bien creada en disco todo minusculas o todo mayusculas
ver que hace zxpand aqui....

*recomendar que o bien usen todo mayusculas o todo minusculas... en mac o windows no hay problemas, en linux si
-FAQ esxdos handler. Comentar mayúsculas etc

-Evitar el uso de ../../ etc en esxdos handler para evitar que puedan salir del root de esxdos. Esto también está planteado para zxpand

-------------




------------------

--- FAQ ---

-Documentar un poco modo paginación zx uno


------------------






-------------
-------------
-------------

Otros TODO menos prioritarios, de aqui hasta el final del archivo:


-utils.c: In function ‘util_extract_hdf’:
utils.c:11099:18: warning: this decimal constant is unsigned only in ISO C90
                  2147483648L, //8. 2 GB
                  ^
utils.c: In function ‘util_ascii_to_binary’:
utils.c:11248:9: warning: this decimal constant is unsigned only in ISO C90
         const unsigned int mascara=(unsigned int)2147483648;

Puede dar problemas?

-codetests falla si no hay pthreads con:


Running zsock http tests
Paranoid: Found free socket at index 0
Error: Pthreads unavailable but trying to use TCP/IP sockets
Segmentation fault: 11

Al parecer en alguna parte no se gestiona correctamente que se haya retornado -1 en la función de red


-quiza archivos de updates deban tener algo asi como major version, minor version
Esto podria corregir el problema de que avise de updates que realmente son versiones anteriores.
Ejemplo:
*uso version snapshot 8.1-SN
*me actualizo a la estable 8.2
*al arrancar la primera 8.2-SN, verá que hay 8.2-SN ok no pasa nada

*pero:
*uso version snapshot 8.1-SN
*paso a usar 8.0. Ultima estable leida: 8.0
*paso a usar snapshot 8.1-SN, verá que hay 8.2-SN ok no pasa nada

En que casos puede dar problema? Si cambio a mano version snapshot a estable en cpu.h
Pero esto no deberia suceder: pues al hacer ese cambio se supone que habrá ya un update,
entonces en el servidor, en el archivo de update de la estable, ya habré actualizado el archivo y dirá la nueva versión


- meter en extras de docs Benchmark legacy tbblue: de momento está en el código, en el menú como comentarios


-quiza un "code estatistics": total lines, total comments, total todos (en codigo y en archivos TODO_*, etc)

-quizá imagenes zxuno.mmc y tbblue.mmc que se generen:
-- de una carpeta del proyecto, que se cree un archivo mmc mediante herramientas de acceso chan fat fs y luego una copia recursiva. y la partición como crearla?


-No uso pthread_detach en pthreads que solo se lanzan una vez, como send_stats_server. Aunque deberia hacerlo,
pero el impacto de no liberar esos pthreads es minimo, y como acabo de descubrir esa funcion pthread_detach, prefiero no
"arriesgarme" a usarla mas alla de lo necesario


-Programa de descompresión zip para esxdos. Luego browser wos/zx info/spec computing para esxdos: ya hay un unzip para Next

-cpuid ("zxid") según especificación de mcleod

-Joystick simulation que se pueda lanzar por ZRCP también (y sin tener que activar —realjoystick-simulator).
 O quizá sí que necesita el setting, dado que necesita que real Joystick este activado


-página man de ZEsarUX. que no diga opciones, que haga referencia a --help y --experthelp


*** Proceso compilacion ***

-Acceso telnet a servidor público para usar ZEsarUX. Con menú de borrado limitado. U otro usuario con permisos restringidos

* probar en html ->emscripten
http://kripken.github.io/emscripten-site/

sin pthreads
sin *WORLD* constantes en sdl
cambiar gcc por emcc

copiar roms y archivos necesarios a carpeta "roms"
parchear codigo para que busque roms en roms/
eliminar warnings de funciones sin definir como extern

-s TOTAL_MEMORY=167772160 -o zesarux.html  --embed-file roms


-Alguna especie de "top" de partes del emulador

-Efecto de encefalograma... para..?


* -Agregar todas desensamblado roms en txt
  http://www.fruitcake.plus.com/Sinclair/Spectrum128/ROMDisassembly/Spectrum128ROMDisassembly4.htm
*************

-Revisar qué roms de +3e conviene incluir: la de ide no se como va. E igual se puede incluir la de divide (aunque parece no ir tampoco)



*** ULAPlus  ***

-ULAplus mode 256x192 adicional (modo 11?), linear, igual que modo standard (256x192, flash, brillo, papel, tinta, 6144 longitud) pero lineal ?

-ULAplus agregar modos adicionales parecidos a los del sam coupe

-multicolor demo y otros modos ham (que usan interrupciones para cambiar paleta) no funcionan perfectos, seguramente a que:
en multicolor demo cambia la paleta al finalizar un scanline. Cuando finaliza cada scanline, yo meto en rainbow buffer ese scanline, junto
con el color de la paleta... pero esa paleta que yo leo es ya la siguiente paleta, de la siguiente linea, y no de la actual. Por eso
hay un desfase de lineas de color en el border en la multicolor

-Quizá mis modos lineales deberían usar vram en vez de direcciones lineales en prism?
No:
All modes except 9 uses RAM 5 or 7 depending on the bit 3 of port 7FFDh on Spectrum 128k models, or address 4000H on 48k/16k models.
Mode 9 start always at address 4000H, even on 128k models

Realmente lo que pasa es que estos modos usan más de 8kb y deberían saltar a la siguiente vram (0,1) cuando pasan del offset 8192. Esto para modos 3,5,7

Lo que pasa es que cuando asigno memoria vram hago los 32 k de golpe, por eso cuando se pasa del offset 8192 de vram0 automáticamente se salta a vram1

-ULAplus y timex 512x192. Solo va en modo real 512x192. No va color ulaplus en:
*escalado a 256x192
*maquina prism




*** Misc ***

-pzx: falla con speedlock: wtss.pzx (where time stool still), myth.pzx

-permitir que las direcciones de breakpoints se pongan con 0xNNNN ademas de NNNNh y decimal
incluso con $NNNN


-sumas md5 que ya no se usan de autoselect. Ver si hay archivos .config alternativos para todo esto

-porque en algunos cores nested, debug_nested_core_call_previous se llama al principio y otros al final?

-Convertir cintas paws

-Cinta de juegos y programas zx81 pasar a digital

-Otros componentes mas extraños, como "descubrir" puntuaciones actuales en un juego u otros parámetros,
como descubrir rutinas de pintado de sprites
*rutinas de pintado de sprites: quiza detectar cambios en pantalla al pulsar teclas. y ver desde donde se realizan esos cambios en pantalla
* de momento hay algo preliminar: ver spritefinder

-Extractor palabras paws gac etc que clasifique por verbos, nombres etc
-Extractor dibujos paws?

-unpaws , unquill para cpc
-gac: debug messages, aventure text, etc para CPC

-De extractor paws o similar:
TODO: si puntero tokens es 0, no hay tokens
TODO: algunos valores de xor 255 no son realmente xor 255. Quizá son letras con acentos?

-unpaws con quill:
*compression tokens existen?

-unpaws:
*compression tokens no siempre estan hasta el 255


-Text keyboard editable desde menu?


-quiza redibujar archivo logo tal cual con el boot logo
-Posible ocr con traducción de cirílico?


-reorganizar capturas de pantalla del readme.md para que esten todas las maquinas
-en github, Screenshot sir Fred pixel y ascii todo junto. el de ascii, esta cortado
-Revisar archivo install. En caso de Linux y otros binarios ya compilados, enseñarlo más fácilmente. Otro documento quizá que diga cómo compilarlo



-Para hacer mapas de juegos
Teclas F que pulsemos e indiquemos si hemos ido al norte sur este o oeste
Que se vaya generando un png juntando cada pantalla
Ventana que muestre miniatura y donde estamos

***********


** Algunos fallos que se han visto una sola vez, o no consigo reproducir, o no recuerdo que son...

-cuando hay error en custom config no lo muestra hasta que no se abre el menu: ??

-Porque al mapear teclas de zx81 a joystick el menú sigue funcionando bien moviéndose con joystick? No debería pulsarse en el menú las letras correspondientes a cada menu?
Seguramente porque al leer teclas de menu, hay prioridad de lectura de eventos cursor
Si mapeamos un botón a una letra (botón que no este usado ya en eventos) en menu se puede escribir esa letra
Si es botón está también mapeado a un evento, entonces esa letra no se ve



-Nueva característica: adivinar temperatura de la cpu o del disipador del spectrum según que esté ejecutando y después de x horas de estar encendido

-emulacion keypad spectrum 128

-Código konami para Easter egg

-Meter roms alternativas para divide

-sped52 que use 256 y 512 kb ram

-Spectra: dos ventanas, una muestra pantalla principal (salida normal de spectrum) y la otra muestra la pantalla que genera la salida del spectra
quizá modo dual de spectra se puede hacer en misma ventana pero haciéndola el doble de ancho para que se vean las dos pantallas
->quiza no tiene mucho sentido porque se puede abrir ventana de sprites con visor de pantalla
->Esto quizá ya se puede usar con la pantalla de video info: ah no, porque video info tambien se ve en modo spectra

* Nuevos componentes o hardware *

-Spectranet

-currah microspeech



-Simular fallo de memoria (golpe) en zx81 ("wobble")

**





* sslfunctions *

-asignacion de botones a eventos en sslfunctions solo hacerlo para el tipo de joystick conocido.
la asignacion de direcciones, como los ejes 0 y 1 funcionan siempre para cualquier joystick, SI que se pueden hacer siempre,
pero evitar cualquier otro boton diferente de los ejes



-Emular chips de memoria con fallos

-Grabar pantalla bmp no funciona bien con modo gigascreen y interlace. Probablemente tampoco bien video formato rwv
Esto seguramente es porque leo de rainbow buffer

-Grabar pantalla requiere de real video y por tanto maquinas sin esto no funcionaran: QL, ...?

-Subir fotos pruebas inves reales al repo, comprimiendo imagenes?

-Probar dispositivo depuración puerto ffh mad mix game. Creo que tambien del perico delgado. Posiblemente de varios de topo soft?


-Método para crear hardware nuevo definible por el usuario

-incluir foto cinta beep inves

-Incluir foto de cinta orquesta zx81

-input spool file: hacerlo mas fiable para entrada de teclado desde basic. hay el problema de la gestion de repeticion, pausa entre teclas, etc
es facil en cambio enviar teclas a la funcion INKEY$ (0x2634) pero no a la introduccion de texto desde basic (0x028e - key-scan). A key-scan
al final se reduce a enviar la tecla cada 20 ms por ejemplo, por tanto, es practicamente lo mismo que se hace ahora (mediante timer)

-spool: Sustituir tokens en input spool como opción seleccionable
-spool: Cambio variables sistema repetición al insertar y quitar cuando acabe
-spool: Ver si se puede hacer turbo en Ace, z88, zx80 y zx81
-spool: poder enviar sentencia especial, tipo \s para enviar shift, o \y para enviar symbol, etc
-spool: spool file activado se comporta mal al pulsar en botones de menu. aun peor si se usa modo turbo spool



- lightgun. magnum light phaser no va bien
-magnum, con sinclair pack 2 (el primero) hay que dejar pulsado boton para que funcione
->en rookie, no va si seleccionamos realvideo
duracion del pulso de deteccion del electron?


-Línea de comandos, parámetros que son de activar/desactivar, soportar:
--enable-parametro y
--disable-parametro
E indicar valor por defecto

-Reset parámetros por defecto en quickload también para spectrum

-soportar comillas en parametros de acciones de breakpoints (archivo en save-binary por ejemplo). ojo al grabarse en la config;
creo que no se podrá porque todos el comando de acción junto con sus parámetros ya están incluidos dentro de comillas

-en sped52, si se hace poke
49912,0
49913,0
se desactivan los caracteres "bold" y se generan caracteres normales que curses puede interpretar


-para probar envolventes:
cancione.tap, bubble.tap, binarylove, envelopes.tap

-memoedit codigo fuente formato GEN... convertir. hay que truncar muchas lineas largas  de DEFB

-snow effect se deberia parecer a:
https://www.youtube.com/watch?v=Ix9Wy2jhDwI

Ahora mismo se parece a eso pero con el threshold por defecto, no se parece a como se deberia ver en robocop3 por ejemplo,
hay que subirle el threshold
Robocop3 en real:
https://www.youtube.com/watch?v=ouWwhyutkiI

-Continuar programa cac10


------------


Otras máquinas:

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_(computer)

http://gafz.enterpriseforever.com/Dokumentacio/Konyvek/EXOS_2.1_technikal_information/index.html

Muchos modos de video diferentes. En un mismo frame se permiten varios modos




https://en.m.wikipedia.org/wiki/Exidy_Sorcerer


https://en.m.wikipedia.org/wiki/Grundy_NewBrain

https://en.m.wikipedia.org/wiki/ABC_80

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Memotech_MTX


https://en.m.wikipedia.org/wiki/TRS-80
Mucha información. Video sencillo


Alguna calculadora de texas instruments


https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philips_P2000



-Scorpion emulation



https://en.m.wikipedia.org/wiki/ATM_(computer)


